143.0 / 116 P1 18.47 P2 1.018 P3 2.639 P4 23.78

Micrometer Position

Scaled Amplitude

Pad Response using pad 22,23,24 First 16 Points for pads shifted 100um Pad 22,24 Points Shifted 2mm

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

12 14 16 18 20 22 24