0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05

0 2 4 6 8 10 12 14

ArCO (80:20) ArCO (80:20) rebinned ArCO (90:10)

z / cm

PRF_{max}(z) / PRF_{max}(0)